***ОБРАЗЕЦ №3***

**ДО**

**“ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ” ООД**

**ГР. ТЪРГОВИЩЕ,**

**БУЛ. “29-ТИ ЯНУАРИ” №3**

**ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ**

 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование на участника)

Представлявано от

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(име, длъжност)

 Представяме Ви нашето техническо предложение за изпълнение на обществена поръчка с предмет: ***„Закупуване и доставка 1+1 броя комбинирани багер товарачи – нови, неупотребявани“*** и заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнител ще изпълним и ще сключим договор в съответствие и в срокове и съгласно изискванията на Техническата спецификация.

След като проучихме документацията за участие с настоящата техническа оферта правим следните обвързващи предложения за изпълнение на обществената поръчка с горепосоченият предмет.

 При условие, че бъдем определени за изпълнител на обществената поръчка, поемаме ангажимент да изпълним обекта на поръчката в съответствие с изискванията Ви, посочени в Техническата спецификация на настоящата поръчка и ще съблюдаваме следните условия, за които с подаване на настоящето техническо предложение удостоверяваме съгласие да залегнат като договорни клаузи:

**Декларация за спазване на задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд на основание чл. 39, ал.3, т.1, б.“д“ от ППЗОП.** Декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задълженията, свързани с данъци и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетостта и условията на труд.

Декларираме, че ако бъдем избрани за изпълнители ще изпълним предмета на поръчката в пълно съответствие с техническите спецификации, изискванията на възложителя, нормативните изисквания, добрите практики в областта и представеното от нас техническо предложение, като ще спазваме долупосочения срок за изпълнение на поръчката.

 **3.** Предлагаме да доставим техниката на ............................ , предмет на поръчката, които ще бъдат новопроизведени, неупотребявани и притежаващи следните технически характеристики, съгласно изискванията на Възложителя:

**Комбинирани багер-товарачи – нови, неупотребявани - 2бр.;**

Марка:………………………………………

Модел:………………………………………

Производител:………………………………

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Показатели** | **Параметри** | **Предложение на участника:** **/конкретни технически параметри/** |
| **1.** | **ДВГ и задвижване** |  |  |
| **1.1** | Двигател | Дизелов, 4 цилиндров, редови, водно охлаждане и турбокомпресорно свръхпълнене, да отговаря на стандартите и разпоредбите на ЕС за вредни емисии в отработените газове |  |
| **1.2** | Работен обем на ДВГ | минимум 4400 см3 |  |
| **1.3** | Номинална мощност на ДВГ | минимум 95 конски сили |  |
| **1.4** | Задвижване /колесна формула/ | 4х4 |  |
| **1.5** | Скоростна кутия | Напълно автоматична с минимум 6 предни и минимум 3 задни предавки |  |
| **1.6** | Максимална скорост на движение | минимум 40 км/ч. |  |
| **1.7** | Спирачна система | Многодискови спирачки в маслена баня |  |
| **1.8** | Кормилна уредба | С хидравличен усилвател |  |
| **1.9** | Мостове | Усилени, окомплектовани със система за намаляване на приплъзването. |  |
| **2.** | **Електрическа система** |  |  |
| **2.1** | Захранване | 12V, акумулатор без обслужване |  |
| **2.2** | Фарове, стопове, мигачи | Стандартно изпълнение |  |
| **2.3** | Работни светлини | 4 предни и 4 задни светлини |  |
| **2.4** | Звуков сигнал при заден ход | Стандартно изпълнение |  |
| **2.5** | Сигнал при авария на някой от важните работни агрегати | Стандартно изпълнение |  |
| **3.** | **Хидравлична система** |  |  |
| **3.1** | Дебит на хидравличната система | Минимум 145 литра/мин. |  |
| **3.2** | Допълнителна хидравлична линия изведена на копаещата стрела | Стандартно изпълнение |  |
| **4** | **Кабина** |  |  |
| **4.1** | Конструкция и сигурност | Сертификати ROPS и FOPS |  |
| **4.3** | Врати за достъп | 2 бр. - лява и дясна |  |
| **4.4** | Седалка  | Стандартно изпълнение с регулация |  |
| **4.5** | Външни огледала за обратно виждане | 2 броя, ляво и дясно |  |
| **4.6** | Отопление | Стандартно изпълнение |  |
| **5.** | **Товарачна и багерна уредба** |  |
| **5.1** | **Челен товарач** |  |  |
| **5.1.1** | Повдигащи рамена с два хидроцилиндъра | Стандартно изпълнение |  |
| **5.1.2** | Възможност за автоматично позициониране на кофата при загребване | Стандартно изпълнение |  |
| **5.1.3** | Товарна кофа | Многофункционална кофа тип 4 в 1 и обем минимум 1 м3 |  |
| **5.1.4** | Товороподемност на кофата при максимална височина | минимум 3100 кг. |  |
| **5.1.5** | Копаещо усилие |  минимум 70kN;  |  |
| **5.1.6** | Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане на кофата до пина |  минимум 3400 mm |  |
| **5.1.7** | Височина на изсипване при максимален ъгъл на завъртане до ръба на кофата |  минимум 2600 mm  |  |
| **5.1.7** | Ъгъл на изсипване на товара при максимална височина. | минимум 45° |  |
| **5.2** | **Багерна уредба** |  |  |
| **5.2.1** | Тип на стрелата | Стандартно изпълнение, багерна конструкция и профил с телескопично удължение |  |
| **5.2.2** | Дълбочина на копане с телескопично удължение | минимум 5600 mm |  |
| **5.2.3** | Копаещо усилие на кофата | min 60 kN |  |
| **5.2.4** | Напречно изместване на багерната стрела | Стандартно изпълнение |  |
| **5.2.5** | Стандартна багернa кофa със зъби с ширина | минимум 600 mm (+/- 3%) |  |
| **6.** | **Гуми**  | min 20 “ / 28 “ (предни/задни)  |  |
| **7.** | **Тегло** | Мин. 9000кг.;  |  |
| **8.** |  **Капацитет на горивния резервоар** | Min. 150л. |  |

*Забележка:В таблицата участникът попълва всички предлагани от него технически характеристики, които Възложителят е поставил като минимални изисквания към техниката. Предлаганата техника трябва да отговарят на минималните изисквания, които Възложителят е определил и посочил в техническата спецификация в документацията за участие или да притежава по-добри параметри. Ако участник предложи параметър и/или параметри от характеристиките на техниката, които не отговарят на минималните изисквания, поставени от Възложителя, това ще доведе до негово отстраняване от процедурата.*

**4.** Предлагаме срок за доставка на техниката и оборудването :

**………………………. (………………………………….) календарни дни.**

*/Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/*

*Забележка:*

*Срокът за доставка не може да бъде по-дълъг от 30 календарни дни, считано от датата следваща датата на получаване на писмено известие за доставка от Възложителя. Възложителят има възможност да изпраща известия за доставка за всеки един брой оборудване поотделно, като оферираният срок е валиден за всяко едно от тях.*

*Срокът за изпълнение задължително се посочва в календарни дни.*

*Предложеният срок за изпълнение се представя като цяло число.*

*Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за изпълнение е предложен в различна мерна единица и/или е предложен срок за доставка, който надвишава максималния допустим срок за изпълнението на доставката.*

**5.**Срок за пълно гаранционно поддържане на доставката:

**……………………….(…………………………………..) месеци.**

 */Участникът посочва цифром и словом предлагания от него срок/*

*Забележка:*

***Срокът за пълно гаранционно поддържане на доставките, считано от датата на доставянето им е както следва:***

***- 24 месеца или 1500 моточаса (което настъпи първо).***

*Срокът за изпълнение задължително се посочва в месеци.*

*Предложеният срок за пълно гаранционно поддържане**се представя като цяло число.*

*Ще бъдат отстранени предложения, в които срокът за пълно гаранционно поддържане е предложен в различна мерна единица и/или е предложен срок, който е по-кратък от минимално допустим срок за пълно гаранционно поддържане на доставката.*

**5.** Задължаваме се да доставим техниката фабрично нови, неупотребявани и напълно оборудвани с:

* Всички изискващи се експлоатационни течности и консумативи, гарантиращи правилната им експлоатация (за позиция 1).
* Инструкция за експлоатация на български език, сертификати за съответствие, гаранционна и/или сервизна книжка.

**6.** Задължаваме се да осъшествим гаранционно поддържане на доставената техника, за срока посочен от нас по-горе в техническото предложение, считано от датата на приемане от Възложителя, изцяло за наша сметка.

**7.** Ангажираме се да обучим персонал на Възложителя (минимум двама) за експлоатация на оферираната техника.

Приложение:

* *Технически спецификации с характеристиките на оферираната техника, като следва да покриват минималните изисквания на Възложителя, посочени в настоящата Техническа спецификация.*
* *Оторизационни писма от производителите или техните представители за територията на Р България на оферираната техника за участие в процедурата или други документи оказващи, че Участникът е производител или оторизиран представител на производителя на комбинираните багер-товарачи .*

*Предлаганата техника, отговаря на всички действащи нормативни документи на Българското законодателство, Европейски директиви, регламенти и правила към датата на доставка.*

**Правно обвързващ подпис**:

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_/ \_\_\_\_\_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_\_

Име и фамилия \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Подпис на упълномощеното лице \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Длъжност \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_